**Fortluft-Wandstutzen KW-FL 12E**

Die formschönen Fortluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes befestigt und sind für den Fortluftausblas bestimmt.

Die Fortluft wird nach vorne ausgeblasen.

Im Lieferumfang ist eine Fortlufthaube mit Kondensat-Abtropfkante und Vogelschutzgitter enthalten.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KW-FL 12E |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Edelstahl (V2A) |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 1,13 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,28 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 172 mm |
| Höhe: | 203 mm |
| Tiefe: | 88 mm |
| Breite mit Verpackung: | 180 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 215 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 190 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520757 |
| Artikelnummer: | 0152.0075 |

Hersteller: MAICO

KW-FL 12E Fortluft-Wandstutzen