**Fortluft-Wandstutzen KW-FL 20W**

Die formschönen Fortluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes befestigt und sind für den Fortluftausblas bestimmt.

Die Fortluft wird nach vorne ausgeblasen.

Im Lieferumfang ist eine Fortlufthaube mit Kondensat-Abtropfkante und Vogelschutzgitter enthalten.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KW-FL 20W |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Edelstahl (V2A) |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 2,36 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,64 kg |
| Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 292 mm |
| Tiefe: | 126 mm |
| Breite mit Verpackung: | 315 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 300 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 245 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520849 |
| Artikelnummer: | 0152.0084 |

Hersteller: MAICO

KW-FL 20W Fortluft-Wandstutzen