**Luftfilter TFP 28-7**

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen.

Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle.

Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.

Einbauhinweise

Luftfilter saugseitig vom Ventilator montieren.

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

An der Seite ausreichenden Freiraum zum Öffnen der Inspektionsklappe beim Filterwechsel vorsehen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFP 28-7 |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 11,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 11,22 kg |
| Filterart: | Staub- und Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Kanalmaß: | 600 mm x 300 mm |
| Breite: | 640 mm |
| Höhe: | 340 mm |
| Tiefe: | 550 mm |
| Breite mit Verpackung: | 640 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 340 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 550 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490692 |
| Artikelnummer: | 0149.0069 |

Hersteller: MAICO

TFP 28-7 Luftfilter