**Nachlaufrelais NRS 10**

Nachlaufrelais zur Einstellung der Ventilator-Nachlaufzeit.

Betätigung über handelsübliche Ausschalter, Taster und Türkontaktschalter möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | NRS 10 |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung (induktive Last): | 2,5 A |
| Maximalbelastung (ohmsche Last): | 10 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauart: | Schaltschrank |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,09 kg |
| Breite: | 17,5 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Tiefe: | 73 mm |
| Breite mit Verpackung: | 27 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 93 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 74 mm |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis 50 °C |
| Fernbedienung: |  -  |
| Nachlaufzeit: | 0,5 min - 20 min |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578055 |
| Artikelnummer: | 0157.0805 |

Hersteller: MAICO

NRS 10 Nachlaufrelais