**Zusatzplatine ZP 1**

Die Zusatzplatine ZP 1 dient als Ansteuerung optionaler Komponenten, z.B.

zur Ansteuerung einer 3-Wege-Klappe für Luft-Erdwärmetauscher

zur Ansteuerung einer geregelten Pumpe für einen Sole-Erdwärmetauscher

zur Ansteuerung einer Luftklappe einer Zonenregelung

als Schaltkontakt-Verwendung für externes Nachheizregister

Der Kommunikationsaufbau Basisplatine/ZP 1 erfolgt über das im Lieferumfang befindliche Modularkabel RJ 12.

Über den auf der ZP 1 befindlichen Dip-Schalter kann die gewünschte Funktion ausgewählt werden.

Für zentrale Lüftungsgeräte WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 und WS 470.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZP 1 |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,18 kg |
| Breite: | 71 mm |
| Höhe: | 77 mm |
| Tiefe: | 83 mm |
| Breite mit Verpackung: | 170 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 83 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 160 Flat, WS 170 KB.., WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925545 |
| Artikelnummer: | 0092.0554 |

Hersteller: MAICO

ZP 1 Zusatzplatine