**Raumluftsteuerung RLS T1 WS**

Grafisches Farb-TFT-Display („Touch-Screen“) mit benutzerfreundlicher intuitiver Menüführung.

Optional als Zubehör für zentrale Lüftungsgeräte Trio, WS 160 Flat, WS 170, WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Einstellung von Zeitprogrammen, Betriebsarten, Lüftungsstufen, Temperaturen etc.

Beinhaltet u.a. integrierten NTC-Raumtemperaturfühler und Mini-USB-Schnittstelle sowie 4-Draht Bus-Verbindung (RS 485 einschl. Stromversorgung).

Auflösung Display: 480 x 272 Pixel (Bildschirm-Diagonale 4,3“).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RLS T1 WS |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 12 V DC |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,3 kg |
| Breite: | 127 mm |
| Höhe: | 93 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 51 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578352 |
| Artikelnummer: | 0157.0835 |

Hersteller: MAICO

RLS T1 WS Raumluftsteuerung