**EnOcean-Steckmodul E-SM**

Das Kommunikationsmodul ermöglicht eine Ansteuerung des Lüftungsgeräts mit dem Funkstandard EnOcean.

Nach Aufbringen des Steckmoduls auf der Basisplatine können z.B. diesbzgl. Funksensoren und Funk-Bedieneinheiten an der Steuerung eingelernt werden.

Für zentrale Lüftungsgeräte WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 und WS 470.

Die Daten werden im Frequenzband 868,3 MHz übertragen.

Ausschließlich nachfolgende EnOcean Equipment Profiles (EEP) werden vom Steckmodul E-SM unterstützt:

Feuchte-Temperatur | Afriso | EEP A5-04-01

Feuchte-Temperatur | Thermokon | EEP A5-04-01

CO2-Temperatur | Afriso | EEP A5-09-08

CO2-Temperatur | Thermokon | EEP A5-09-04

Wandsender 4-Kanal | PEHA | EEP F6-02-01

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | E-SM |
| Bemessungsspannung: | 12 V DC |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,12 kg |
| Breite: | 54 mm |
| Höhe: | 39 mm |
| Tiefe: | 47 mm |
| Breite mit Verpackung: | 187 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 47 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 143 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925569 |
| Artikelnummer: | 0092.0556 |

Hersteller: MAICO

E-SM EnOcean-Steckmodul