**Ab- und Zuluftventil AZV 100**

Alternative zum Tellerventil.

Minimaler Druckverlust.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch die Einstellschraube.

Schnell, einfach und präzise einstellbar.

Die Gittereinstellung bleibt auch nach der Entnahme (zur Reinigung) und dem Wiedereinsatz des Gitters bestehen.

Anspruchsvolles Design für den Wohnbereich.

Verdeckter Filter hält die Rohrleitung sauber.

ISO Coarse 30 % (G2) Filter und Dichtband im Lieferumfang enthalten.

Der Filter ist waschbar.

Alternativ kann ein

ISO Coarse 45 % (G3) Filter eingesetzt werden.

Zubehöre:

Ersatz-Luftfilter ALDF 125/160 G2

Ersatz-Luftfilter ALDF 125/160 G3

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AZV 100 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,29 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,38 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 85 mm |
| Breite mit Verpackung: | 170 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520870 |
| Artikelnummer: | 0152.0087 |

Hersteller: MAICO

AZV 100 Ab- und Zuluftventil