**Thermistor Maschinenschutzrelais TMS**

Kaltleiterauslösesystem zum Überwachen der maximalen Motortemperatur.

Für den Einbau in Schaltschränke.

Baumusterprüfung gemäß RL 2014/34/EU.

1 Öffner und 1 Schließer.

Mit Netz- und Fehler-LED-Anzeige.

Mit Testtaste.

Sicherheitshinweis

Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TMS |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 24 V - 240 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 3 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauart: | Schaltschrank |
| Gewicht: | 0,14 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,17 kg |
| Breite: | 23 mm |
| Höhe: | 84 mm |
| Tiefe: | 104 mm |
| Breite mit Verpackung: | 28 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 86 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 108 mm |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis 60 °C |
| EX-Bezeichnung nach Norm: | Ex II (2)D [Ex t] / Ex II (2)G [Ex e] |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799579922 |
| Artikelnummer: | 0157.0992 |

Hersteller: MAICO

TMS Thermistor Maschinenschutzrelais