**Unterputzgehäuse ER GH**

Besondere Eigenschaften

Ausblasstutzen werkzeuglos umbaubar von „seitlich“ nach „hinten“.

Seitliche Montagenuten zur Montage mit Montagewinkeln oder in Vorwandinstallationen.

Selbsttätige Kunststoffrückschlagklappe mit der gleichzeitigen Funktion als Kaltrauchsperre.

Für Anwendungen nach DIN 18017-3.

Einraumentlüftung

Einbau in Bäder, WC‘s und Wohnungsküchen.

Einbau innerhalb und außerhalb des Schachtes in Wand und Decke möglich.

Geringe Bautiefe des Unterputzgehäuses und der Abdeckung.

6 seitlich angebrachte Montagenuten ermöglichen eine einfache Montage.

Umlaufender Rahmen ermöglicht weitere Befestigungsoption.

Flexible Kabeleinführung ermöglicht den elektrischen Anschluss seitlich oder von hinten.

Einfache elektrische Verdrahtung an praktischer Stiftleisten-Klemme.

Mit Putzschutzdeckel zum Verschließen des Gehäuses während der Rohbauphase.

Werkzeuglos umbaubarer Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe für Ausblasrichtung seitlich (oben, links, rechts) und hinten.

Anschlussdurchmesser DN 75/80.

Sollbruchstelle für Zweitraumanschluss oder WC-Anschlussstutzen serienmäßig im ER GH-Gehäuse vorhanden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-38.

Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com.

Kunststoffteile normal entflammbar nach DIN 4102-1 Klasse B 2 (nach EN 13501-1).

Optionales Zubehör

Absaugstutzen ER-AS für die WC-Sitzentlüftung

Zweitraumanschluss ER-ZR

Montageset ER-MS

Montagehalter ER-UPM

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER GH |
| Ausführung: | Kunststoff-Ausblasstutzen umbaubar seitlich/hinten mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe, ohne Brandschutzgehäuse, Zweitraumanschluss rechts/links/unten möglich |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,59 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,89 kg |
| Brandschutz: | nein |
| Ausblasrichtung: | seitlich / hinten |
| Anschlussdurchmesser: | 75 mm / 80 mm |
| Breite: | 250 mm |
| Höhe: | 250 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-51.1-478 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843504 |
| Artikelnummer: | 0084.0350 |

Hersteller: MAICO

ER GH Unterputzgehäuse