**Isolierter Mauerblock PP 45 MB**

Hochwärmegedämmter Mauerblock zur Aufnahme von Wandhülsen DN 160.

Ersetzt im Neubau die Kernbohrung.

Als optionales Zubehör zur Aufnahme der Rohbauhülse PP 45 RHK bzw. PP 45 RHL und von Außenluftdurchlässen in DN 160.

Die Bautiefe von 365 mm ist durch integrierte Schneidmarkierungen auf 300 mm oder 240 mm kürzbar.

Mit weiteren Mauerblöcken PP 45 MB beliebig verlängerbar.

Brandschutzklasse B1.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 MB |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,67 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,71 kg |
| Brandschutz: | Brandschutzklasse B1 |
| Nennweite: | 180 mm |
| Breite: | 248 mm |
| Höhe: | 248 mm |
| Tiefe: | 365 mm |
| Breite mit Verpackung: | 255 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 255 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 375 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799581437 |
| Artikelnummer: | 0058.0143 |

Hersteller: MAICO

PP 45 MB Isolierter Mauerblock