**Kleinraumventilator ECA piano Standard**

Standardausführung

Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter.

Drehzahlsteuerbar.

Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten.

Merkmale

Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad.

Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar.

Kompatibel zu ECA 100 ipro und ECA Vorgängermodellen DN 100, gleiche Position Schraubenlöcher und Kabeleinführung.

Mit VDE-Zeichen.

Schutzart IP X4 für Sicherheit im Bad.

Schutzklasse II.

Integrierte Rückschlagklappe federlos, langlebig und stabil.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Passend für Rohr DN 100.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Thermischer Überlastungsschutz.

Motor

Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise

Einfachste Montage, da Abdeckung ohne Werkzeug abnehmbar.

Wand- und Deckenmontage möglich, bei Deckenmontage Bohrung in Abdeckung notwendig.

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise

Alle ECA piano-Geräte im Schutzbereich 2 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.

Details siehe Planungshinweise.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA piano Standard |
| Ausführung: | Standardausführung |
| Fördervolumen: | 80 m³/h |
| Drehzahl: | 2.400 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | ✔ |
| Reversierbarkeit: | - |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Nennleistung: | 8 W |
| IMax: | 0,06 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Netzzuleitung: | 3 x 1,5 mm² |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,61 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 151 mm |
| Höhe: | 151 mm |
| Tiefe: | 104 mm |
| Breite mit Verpackung: | 160 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 40 °C |
| Schalldruckpegel: | 26 dB(A) Abstand 3 m, Freifeldbedingungen |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840800 |
| Artikelnummer: | 0084.0080 |

Hersteller: MAICO

ECA piano Standard Kleinraumventilator