**Montage-Set ER-MS**

Montage-Set für Unterputzgehäuse ER GH und ER GH-VWR bestehend aus Hammerkopfschraube mit Mutter und 90° Winkel.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-MS |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Breite: | 30 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 31 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 41 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 41 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936039 |
| Artikelnummer: | 0093.0603 |

Hersteller: MAICO

ER-MS Montage-Set