**Luftfilter, Ersatz ZF EC+**

Ersatz-Luftfilter ZF EC+ mit Filterwechselanzeige für die Abdeckung ER-A des Ventilatoreinsatz ER EC.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZF EC+ |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,03 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 9 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936107 |
| Artikelnummer: | 0093.0610 |

Hersteller: MAICO

ZF EC+ Luftfilter, Ersatz