**CO2-Sensor Trio CO2 I**

Mit dem CO2-Sensor kann das Lüftungssystem nach dem gemessenen CO2-Wert gesteuert werden.

Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 – 2000 ppm.

Der Regelbereich werksseitig bei 600 – 1300 ppm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Trio CO2 I |
| Sensor: | intern |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Breite: | 44,5 mm |
| Höhe: | 18 mm |
| Tiefe: | 70 mm |
| Breite mit Verpackung: | 50 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 20 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Umgebungstemperatur: | -40 °C bis 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991304 |
| Artikelnummer: | 0157.1332 |

Hersteller: MAICO

Trio CO2 I CO2-Sensor