**CO2-Sensor Trio CO2 E**

Mit dem CO2-Sensor kann das Lüftungssystem nach dem gemessenen CO2-Wert gesteuert werden.

Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 – 2000 ppm.

Der Regelbereich werksseitig bei 600 – 1300 ppm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Trio CO2 E |
| Sensor: | extern |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,09 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,15 kg |
| Breite: | 84,5 mm |
| Höhe: | 84,5 mm |
| Tiefe: | 25 mm |
| Breite mit Verpackung: | 88 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 88 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 30 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 50 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991335 |
| Artikelnummer: | 0157.1505 |

Hersteller: MAICO

Trio CO2 E CO2-Sensor