**Luftqualitätsregler Trio VOC E**

Der VOC Sensor steuert das Lüftungssystem nach vorhandenen flüchtigen organischen Verbindungen.

Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 – 100 %.

Der Regelbereich werksseitig bei 30 – 100 %.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Trio VOC E |
| Bemessungsspannung: | 24 V AC / DC |
| Elektrischer Anschluss: | Schraubklemmen |
| Sensor: | extern |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 25 mm |
| Breite mit Verpackung: | 85 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 85 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 30 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991380 |
| Artikelnummer: | 0157.1510 |

Hersteller: MAICO

Trio VOC E Luftqualitätsregler