**Verschlussklappen Trio VK Q**

Verschlussklappe für zentrale und dezentrale Lüftungsgeräte Trio.

Integrierte motorisch gesteuerte Verschlussklappe.

Die Klappen verhindern einen Lufteintritt bei ausgeschaltetem Gerät.

Das Set besteht aus zwei Verschlussklappen, die bei Gerätebestellung im Werk eingebaut werden.

Für Trio VK L: Kann nicht für das Trio LZV mit Vorheizregister verwendet werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Trio VK Q |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V AC |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Gewicht: | 0,22 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,63 kg |
| Breite: | 140 mm |
| Höhe: | 204 mm |
| Tiefe: | 64 mm |
| Breite mit Verpackung: | 230 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 55 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799172291 |
| Artikelnummer: | 0017.0229 |

Hersteller: MAICO

Trio VK Q Verschlussklappen