**Dachdurchführungskanal PP 45 DFK**

Wärmegedämmter Dachdurchführungskanal aus Polystyrol. Länge 1170 mm.

Durchmesser der Hülsenaufnahme 185 mm. Bei unzureichender Länge kann der Dachdurchführungskanal mit einem weiteren Dachdurchführungskanal erweitert werden. Bei einer Erweiterung muss die längere Dachdurchführungshülse eingesetzt werden.

Die Dachdurchführungshülsen PP45 DFHK oder PP45 DFHL werden im Dachdurchführungskanal mit 1-2 % Neigung eingeschäumt.

Baustoffklasse B1.

Ein Dachdurchführungs-Set besteht aus 1-2 Dachdurchführungskanälen, 1x Dachdurchführungshülse kurz oder lang, 1x Dacheindeckrahmen, 1x Dachhaube. Die Länge des Dachdurchführungskanals und der Dachdurchführungshülse siehe Einbauhinweis.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 DFK |
| Material: | Polystyrol |
| Gewicht: | 2,15 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,26 kg |
| Breite: | 310 mm |
| Höhe: | 310 mm |
| Tiefe: | 1.170 mm |
| Breite mit Verpackung: | 311 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 311 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.175 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580966 |
| Artikelnummer: | 0058.0096 |

Hersteller: MAICO

PP 45 DFK Dachdurchführungskanal