**Dachdurchführungshülse PP 45 DFHL**

Dachdurchführungshülse für den Einbau im wärmegedämmten Dachdurchführungskanal PP 45 DFK mit der Neigung von 1-2 %.

Notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K und PPB 30 bei der Montage in der Dachschräge.

Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 1 x Montagematerial.

Ein Dachdurchführungs-Set besteht aus 1-2 Dachdurchführungskanälen, 1x Dachdurchführungshülse kurz oder lang, 1x Dacheindeckrahmen, 1x Dachhaube. Die Länge des Dachdurchführungskanals und der Dachdurchführungshülse siehe Einbauhinweis.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 DFHL |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 5,19 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,49 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 160 mm |
| Länge: | 2.240 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 2.240 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 165 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 2.250 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598695 |
| Artikelnummer: | 0059.0869 |

Hersteller: MAICO

PP 45 DFHL Dachdurchführungshülse