**Schalldämmelement ER-SE AP**

Dient als Schalldämpfer und reduziert die Schallemission.

ER-SE UP: zum Nachrüsten für alle ER-Geräte.

ER-SE AP: zum Nachrüsten für alle ER-AP- und ER-APB-Geräte.

Einfach zu montieren.

Baustoffklasse B1.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-SE AP |
| Einbauort: | Gehäuse |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Melaminharzschaum |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,18 kg |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 220 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 260 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 90 mm |
| Einfügungsdämpfung Gesamt: | 1,5 dB |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung: | max. 3,5 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799926795 |
| Artikelnummer: | 0192.0679 |

Hersteller: MAICO

ER-SE AP Schalldämmelement