**Mauerrahmen ER-MR EC**

Mauerrahmen für zu tief eingeputzte Gehäuse, um das Ansaugen von Luft aus dem Schacht zu verhindern.

Kombination mit ER GH Gehäuse möglich.

Aus individuell kürzbaren zementgebundenen Polystyrolbauplatten.

Kürzbare Tiefe: von 75 mm bis 15 mm.

Mit 55/80 mm langer Schraube.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-MR EC |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Polystyrol, zementgebunden |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 0,27 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,51 kg |
| Breite: | 265 mm |
| Höhe: | 265 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Breite mit Verpackung: | 695 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 85 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 85 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799927655 |
| Artikelnummer: | 0192.0765 |

Hersteller: MAICO

ER-MR EC Mauerrahmen