**Luftfilter, Ersatz ZF ECD+**

Ersatz-Dauerluftfilter ZF ECD+ für die Abdeckungen ER-A des Ventilatoreinsatz ER EC.

Mit Timestrip als Filterwechselanzeige.

Unter warmen Wasser auswaschbar.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZF ECD+ |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,03 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 135 mm |
| Höhe: | 135 mm |
| Tiefe: | 8 mm |
| Breite mit Verpackung: | 255 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 20 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992325 |
| Artikelnummer: | 0093.1562 |

Hersteller: MAICO

ZF ECD+ Luftfilter, Ersatz