**Schadgassensor SGS**

Die Narkosegas-, die Methan-, Propan- und Butan-Konzentration werden permanent durch einen hochwertigen Gas-Sensor gemessen.

In einem Narkosegas- und Gasalarmfall wird optisch (rote Alarmanzeige) und akustisch (lautstarke Signalhupe) gewarnt.

Relaisausgang 1A/30V DC, potentialfreier Kontakt, um ein Ausgangssignal auszulösen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SGS |
| Bemessungsspannung: | 12 V DC (-10% / +20%) |
| IMax: | 90 mA / 145 mA |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauort: | WS-Geräte |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,22 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,3 kg |
| Breite: | 115 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Tiefe: | 30 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 150 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | Trio, WS 160 Flat KET / KBET / KBZET, WS 170..., WS 300 Flat, WS 320..., WS 470... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992196 |
| Artikelnummer: | 0093.1323 |

Hersteller: MAICO

SGS Schadgassensor