**Luftfilter TFE 15-4**

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen.

Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar.

Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber.

Filtereinsatz nicht regenerierbar.

Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter FE.. .

Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000.

Einbauhinweise

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFE 15-4 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,86 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Nennweite: | 150 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 230 mm |
| Tiefe: | 205 mm |
| Breite mit Verpackung: | 290 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 260 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490760 |
| Artikelnummer: | 0149.0076 |

Hersteller: MAICO

TFE 15-4 Luftfilter