**Kleinraumventilator ECA 15/2 VZ**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA 15/2 VZ |
| Ausführung: | Verzögerungszeitschalter |
| Fördervolumen: | 320 m³/h |
| Drehzahl: | 2.650 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 44 W |
| IMax: | 0,28 A |
| Schutzart: | IP 31 |
| Netzzuleitung: | 3 x 1,5 mm² |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 1,4 |
| Nennweite: | 150 mm |
| Schalldruckpegel: | 56 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0080.0980 |

Hersteller: MAICO

ECA 15/2 VZ Kleinraumventilator