**Ventilatoreinsatz ER 17/60**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER 17/60 |
| Ausführung: | Standardausführung |
| Fördervolumen: | 61 m³/h |
| Drehzahl: | 2.500 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | ✔ |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Schutzart: | IP 45 |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Einbauart: | Unterputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Gewicht: | 1,3 |
| Nennweite: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0080.0735 |

Hersteller: MAICO

ER 17/60 Ventilatoreinsatz