**Raumluftsteuerung RLS 2 F**

Steuerung für zentrales Lüftungsgerät WS 150.

Wahlweise Hand- oder Automatikschaltung möglich.

Handschaltung der 3 Schaltstufen: Grundlast, Normal, Volllast und Aus.

Automatikschaltung der Schaltstufen Grundlast und Normallast über mechanische Zeitschaltuhr.

Zeitprogrammierung der Schaltstufen in Tagesprogramm (24 h, minimale Schaltzeit 15 min) oder Wochenprogramm (7 Tage, minimale Schaltzeit 2 h).

Schalten der 3 Schaltstufen erfolgt auf der Basis von Niederspannung (0,1 A bei maximal 150 VAC).

Mit LED-Anzeige der Schaltstufe Volllast.

Zeitgesteuerte Filterwechselanzeige, einstellbar von 2 Monaten bis 6 Monaten. Anzeige LED.

Steuerleitung zum Gerät z.B. LiYY 4 x 0,5 mm².

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RLS 2 F |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung (induktive Last): | 3 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,27 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,33 kg |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Tiefe: | 36 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 115 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578062 |
| Artikelnummer: | 0157.0806 |

Hersteller: MAICO

RLS 2 F Raumluftsteuerung