**Einstellbarer Montagewinkel MF-FB75**

Montagehilfe, um das Flexrohr MF-FB mit möglichst geringem Biegeradius zu verlegen, ohne dieses zu beschädigen.

Dient gleichzeitig als Befestigungshilfe, um die Position des Rohres an Wand oder Decke zu fixieren.

Sorgt für festen Halt des Flexrohres, zusätzliche Fixiermöglichkeit mit einem Kabelbinder.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-FB75 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,592 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Nennweite: | 75 mm |
| Winkelmass: | 0° - 90° |
| Schrittweite: | 15 ° |
| Breite: | 199 mm |
| Höhe: | 199 mm |
| Tiefe: | 67 mm |
| Breite mit Verpackung: | 199 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 199 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 67 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185635 |
| Artikelnummer: | 0018.0563 |

Hersteller: MAICO

MF-FB75 Einstellbarer Montagewinkel