**Quickbox DSQ 50/4**

Ausführung

400 V-Ausführung (3+PE).

Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter MFU oder Transformator.

Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben.

Merkmale

Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 5 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen.

Kompakte Abmessungen.

Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung.

Serienmäßig mit vormontierten Befestigungswinkeln - erleichtern die Montage.

Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten.

Ventilator hat bedingt durch die großen Abstände zwischen den Laufradschaufeln keine Neigung zur Verschmutzung.

Schutzart IP 55.

Montagehinweise

Montage innerhalb des Gebäudes.

Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasstutzen und die geschlossenen Seitenteile sind untereinander austauschbar. Dadurch lässt sich die Quickbox an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen.

Einbaulage beliebig.

Gehäusewand einfach abnehmbar.

S Hinweisschild Drehrichtung Laufrad

T Typenschild

Elektrischer Anschluss

Anschluss an innenliegendem Klemmenkasten.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DSQ 50/4 |
| Fördervolumen: | 6.900 m³/h |
| Drehzahlsteuerbar: | ✔ |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 1.100 W |
| PMax: | 1.100 W |
| INenn: | 2,8 A |
| IMax: | 2,8 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Wärmeklasse: | F |
| Netzzuleitung: | 5 x 1,5 mm² |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 78,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 99 kg |
| Ventilator ausschwenkbar: | - |
| Nennweite: | 500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.200 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 800 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 980 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | -20 °C bis 50 °C |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | -20 °C bis 50 °C |
| Schalldruckpegel: | 56 dB(A) Abstand 3 m, Freifeldbedingungen |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800385 |
| Artikelnummer: | 0080.0038 |

Hersteller: MAICO

DSQ 50/4 Quickbox