**Axialer Dachventilator DZD 25/84 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 25/84 A |
| Fördervolumen: | 430 m³/h / 820 m³/h |
| Drehzahl: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 35 W / 85 W |
| IMax: | 0,1 A / 0,26 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | ✔ |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 12 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0430 |

Hersteller: MAICO

DZD 25/84 A Axialer Dachventilator