**Axialer Dachventilator DZD 30/64 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 30/64 A |
| Fördervolumen: | 950 m³/h / 1.500 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 90 W / 115 W |
| IMax: | 0,37 A / 0,43 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  ✔  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 17,9 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0435 |

Hersteller: MAICO

DZD 30/64 A Axialer Dachventilator