**Axialer Dachventilator DZD 35/84 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 35/84 A |
| Fördervolumen: | 1.020 m³/h / 2.150 m³/h |
| Drehzahl: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 40 W / 170 W |
| IMax: | 0,1 A / 0,35 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  ✔  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 18 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0439 |

Hersteller: MAICO

DZD 35/84 A Axialer Dachventilator