**Axialer Dachventilator DZD 35/64 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 35/64 A |
| Fördervolumen: | 1.370 m³/h / 2.150 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 110 W / 155 W |
| IMax: | 0,37 A / 0,45 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  ✔  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 21 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0440 |

Hersteller: MAICO

DZD 35/64 A Axialer Dachventilator