**Axialer Dachventilator DZD 40/42 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 40/42 A |
| Fördervolumen: | 3.200 m³/h / 7.300 m³/h |
| Drehzahl: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 260 W / 1.600 W |
| IMax: | 0,9 A / 3 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  ✔  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 36,8 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0446 |

Hersteller: MAICO

DZD 40/42 A Axialer Dachventilator