**Axialer Dachventilator DZD 50/64 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 50/64 A |
| Fördervolumen: | 4.000 m³/h / 6.400 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 230 W / 590 W |
| IMax: | 0,6 A / 1,2 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | ✔ |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 40 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0450 |

Hersteller: MAICO

DZD 50/64 A Axialer Dachventilator