**Axialer Dachventilator DZD 60/84 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 60/84 A |
| Fördervolumen: | 5.250 m³/h / 11.000 m³/h |
| Drehzahl: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 320 W / 1.600 W |
| IMax: | 1,1 A / 3,4 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  ✔  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 54,5 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0453 |

Hersteller: MAICO

DZD 60/84 A Axialer Dachventilator