**Axialer Dachventilator DZD 50/8 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 50/8 A |
| Fördervolumen: | 3.050 m³/h |
| Drehzahl: | 715 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 130 W |
| IMax: | 0,55 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  -  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 32 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0424 |

Hersteller: MAICO

DZD 50/8 A Axialer Dachventilator