**Axialer Dachventilator DZD 60/8 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 60/8 A |
| Fördervolumen: | 5.250 m³/h |
| Drehzahl: | 715 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 250 W |
| IMax: | 0,7 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | - |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 49 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0427 |

Hersteller: MAICO

DZD 60/8 A Axialer Dachventilator