**Axialer Dachventilator EZD 40/6 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EZD 40/6 A |
| Fördervolumen: | 2.050 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 100 W |
| IMax: | 0,5 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  -  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 23 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0408 |

Hersteller: MAICO

EZD 40/6 A Axialer Dachventilator