**Außenluftdurchlass ALD 10**

Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms.

Kein elektrischer Anschluss notwendig.

Verpackungseinheit: Innenteil, Staub- bzw. Insektenfilter, Wandhülse bis 500 mm, Außengitter mit Fliegengitter.

Zubehör: Sturmsicherung ALDS 10, Ersatzfilter ALDF 10.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ALD 10 |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Max. Volumenstrom: | 32 m³/h / Bei 10 Pa |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,98 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,21 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Klappenart: | manuell |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 580 mm |
| Breite mit Verpackung: | 280 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w: | 31 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520542 |
| Artikelnummer: | 0152.0054 |

Hersteller: MAICO

ALD 10 Außenluftdurchlass