**Außenluftdurchlass ALD 12 SVA**

Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms.

Verpackungseinheit ALD 12 S: Innenteil aus Kunststoff, Staub- bzw. Insektenfilter, Wandhülse mit Sturmsicherung und Schalldämmung bis 500 mm, Außengitter aus Kunststoff.

Verpackungseinheit ALD 12 SVA: Innenteil aus Kunststoff, Staub- bzw. Insektenfilter, Wandhülse mit Sturmsicherung und Schalldämmung bis 500 mm, Außengitter aus Edelstahl.

Zubehör: Ersatzfilter ALDF 12 G2 oder ALDF 12 G3.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ALD 12 SVA |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Max. Volumenstrom: | 30 m³/h |
| Einbauort: | Wand |
| Material Gitter: | Kunststoff (Innengitter) / Edelstahl (Außengitter) |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,3 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | G2 |
| Klappenart: | manuell |
| Nennweite: | 125 mm |
| Breite mit Verpackung: | 585 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w: | 51 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520535 |
| Artikelnummer: | 0152.0053 |

Hersteller: MAICO

ALD 12 SVA Außenluftdurchlass