**Tellerventil, Metall TFZ 12**

Tellerventil zur Belüftung.

Formschöne, flache Ausführung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen.

Notwendiges Zubehör: Einbaurahmen mit Dichtung EBR-D / EBR.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFZ 12 |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Max. Volumenstrom: | 60 m³/h |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010, Glanz 70 |
| Gewicht: | 0,29 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,3 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 163 mm |
| Breite mit Verpackung: | 163 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 68 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 163 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513650 |
| Artikelnummer: | 0151.0365 |

Hersteller: MAICO

TFZ 12 Tellerventil, Metall