**Tellerventil, Edelstahl TM-V2A 10**

Edelstahl-Tellerventile zur Be- und Entlüftung mit Anschlussstutzen.

Mit losem Montagering und Klemmfeder für einfache Montage.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TM-V2A 10 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Volumenstrom: | 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h Bei 15 Pa / 25 Pa / 53 Pa / 100 Pa |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,21 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 140 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Tiefe: | 52 mm |
| Breite mit Verpackung: | 141 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 141 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Schallleistungspegel: | 35 dB(A) / Bei max. 80 m³/h |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513742 |
| Artikelnummer: | 0151.0374 |

Hersteller: MAICO

TM-V2A 10 Tellerventil, Edelstahl