**Tellerventil, Edelstahl TM-V2A 12**

Edelstahl-Tellerventile zur Be- und Entlüftung mit Anschlussstutzen.

Mit losem Montagering und Klemmfeder für einfache Montage.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TM-V2A 12 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Volumenstrom: | 40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h Bei 11 Pa / 23 Pa / 51 Pa / 139 Pa |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,27 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,28 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 52 mm |
| Breite mit Verpackung: | 175 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Schallleistungspegel: | 35 dB(A) / Bei max. 130 m³/h |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513759 |
| Artikelnummer: | 0151.0375 |

Hersteller: MAICO

TM-V2A 12 Tellerventil, Edelstahl