**Schallgedämmte Lüftungsbox ESR 16/1**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ESR 16/1 |
| Fördervolumen: | 380 m³/h |
| Drehzahl: | 2.000 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Nennleistung: | 85 W |
| INenn: | 0,4 A |
| IMax: | 0,4 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Wärmeklasse: | B |
| Gewicht: | 12,6 |
| Nennweite: | 160 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 55 °C |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 55 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802822 |
| Artikelnummer: | 0080.0282 |

Hersteller: MAICO

ESR 16/1 Schallgedämmte Lüftungsbox