**Schallgedämmte Lüftungsbox ESR 31/1**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ESR 31/1 |
| Fördervolumen: | 2.000 m³/h |
| Drehzahl: | 1.940 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Nennleistung: | 500 W |
| INenn: | 1,45 A |
| IMax: | 2,2 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Wärmeklasse: | F |
| Gewicht: | 26,7 |
| Nennweite: | 315 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 55 °C |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 55 °C Erforderlich Delta p<sub>st </sub>min = 100 Pa |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802853 |
| Artikelnummer: | 0080.0285 |

Hersteller: MAICO

ESR 31/1 Schallgedämmte Lüftungsbox