**Außengitter LZP-R 25**

Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung.

Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste.

Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen.

Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände.

Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal.

Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LZP-R 25 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand / Kanal |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 14,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 15,1 kg |
| Kanalmaß: | 500 mm x 300 mm |
| Freier Querschnitt: | 1.215 cm² |
| Breite: | 779 mm |
| Höhe: | 375 mm |
| Tiefe: | 250 mm |
| Breite mit Verpackung: | 860 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 360 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513827 |
| Artikelnummer: | 0151.0382 |

Hersteller: MAICO

LZP-R 25 Außengitter