**Außengitter LZP-R 31**

Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung.

Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste.

Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen.

Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände.

Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal.

Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LZP-R 31 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand / Kanal |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 17,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 19,2 kg |
| Kanalmaß: | 600 mm x 350 mm |
| Freier Querschnitt: | 1.701 cm² |
| Breite: | 929 mm |
| Höhe: | 425 mm |
| Tiefe: | 250 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.005 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 430 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 310 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513841 |
| Artikelnummer: | 0151.0384 |

Hersteller: MAICO

LZP-R 31 Außengitter