**Verschlussklappe AP 150**

Selbsttätige Verschlussklappen zur Entlüftung.

Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH.

Mit verzinktem Schutzgitter.

Mit verdeckten Schraubenlöchern.

Dichtband im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar.

Selbsttätige Verschlussklappen zur Entlüftung.

Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH.

Mit verdeckten Schraubenlöchern.

Dichtband im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AP 150 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Druckverlust: | 10 Pa |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,4 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Geeignet für Nennweite: | 150 mm |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 200 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 201 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 201 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 51 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599524 |
| Artikelnummer: | 0059.0952 |

Hersteller: MAICO

AP 150 Verschlussklappe